Application List

* 調整速度： Bluetooth、IR remote

藉由點選按鈕來切換PWM的數值，進而調整速度

* 警鈴：Laser、Buzzer（可變頻率）

Laser閃爍與Buzzer較的頻率可同步，可以依照距離牆壁的遠近調整頻率

* 循線：IR Line tracking sensors

藉由判斷車體在線的左方或右方來進行方向微調。行駛過程中可以調整行駛速度

* 正對牆停車：朝前方的Sonar，可搭配警鈴系統

搭配警鈴，可以依照距離牆壁遠近對速度作線性調整，最終停止行駛

* 遙控行走：Bluetooth

由Bluetooth點選按鈕決定前進、後退、左轉、右轉

* 調整模式：Bluetooth、IRremote

藉由Bluetooth或IRremote的按鍵決定要切換為循線、正對牆停車、停止。本次使用IRremote

更詳細說明在影片資料夾的Description文件中